|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |
|  |  | **Nummer:** 04/17  **Datum:** 09.05.2017 | **BETRIEBSANWEISUNG** **Bodenstaubsauger** |  |  |
|  | **ANWENDUNGSBEREICH** | |  |
|  | **Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten und den Umgang mit einem Bodenstaubsauger.** | |  |
|  | **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** | |  |
|  | **Gefahren für den Menschen**   Gefährdung durch elektrischen Strom. Gefahr eines elektrischen Schlags!   Stolpergefahr durch Kabel. Gefahr der Beschädigung von Gegenständen beim unkontrollierten  Einziehen des Stromkabels.   Verletzungsgefahr insbesondere beim Saugen von Treppen.   Bei Verwendung in der Nähe von explosiven oder leicht entzündlichen Stoffen besteht Brand- oder Explosionsgefahr.   Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Gefahr von Beschädigungen am Gerät.  Explosionsgefahr beim Saugen von Tonerstäuben.   Brandgefahr beim Einsaugen von glühender Asche, brennenden Zigaretten oder  Streichhölzern. | |  |
|  | **SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** | |  |
|  | Technische Schutzmaßnahmen   Schutzeinrichtungen dürfen weder entfernt noch manipuliert werden.   Falls die rote Markierung am Kabel sichtbar ist, ist das Stromkabel mithilfe der Kabelaufrolltaste  wieder bis zu gelben Markierung einzuziehen.   Sollte es zu einer Überhitzung des Geräts kommen (z.B. durch verstopfte Saugwege) und es  sich infolge des Überhitzungsschutzes ausschalten, ist zu befolgen: - Bodenstaubsauger ausschalten.  - Stecker ziehen.  - Ursache der Überhitzung beseitigen.  - ca. 45 Minuten warten.  **Organisatorische Schutzmaßnahmen**   Vor jeder Benutzung ist das Stromkabel auf Beschädigungen zu überprüfen. Defekte Geräte  dürfen nicht verwendet werden!   Den Bodenstaubsauger nur verwenden, wenn alle Filter intakt, trocken und korrekt eingesetzt  sind. Es dürfen keinerlei Gegenstände das Teleskoprohr, den Saugschlauch oder andere Öffnungen verstopfen.   Montage der Düsen nur bei ausgestecktem Bodenstaubsauger, da Gefahr des versehentlichen Einschaltens besteht. Düse auf den zu saugenden Untergrund anpassen.   Beim Einziehen des Stromkabels immer den Stecker in der Hand führen, da es sonst zu  unkontrolliertem Umherschlingern des Kabels und den damit verbundenen Gefahren kommen  kann.   Gerät niemals direkt neben Wärmequellen (z.B. Heizung, Ofen) abstellen sowie direkte  Sonneneinstrahlung vermeiden. Die Hitze kann zu Beschädigungen am Gerät führen.  Beim Verlassen des Arbeitsplatzes das Gerät vorschriftsmäßig ausschalten.   Insbesondere beim Saugen von Treppen sollte darauf geachtet werden, sich immer oberhalb  des Geräts zu befinden.  **Persönliche Schutzmaßnahmen**   Warnhinweise beachten.   Nach Beendigung der Arbeit und vor Pausen Hände gründlich reinigen und pflegen.  Hautschutzplan beachten. | |  |
|  | **VERHALTEN BEI STÖRUNGEN** | |  |
|  | **Bei besonderen/ungewöhnlichen Ereignissen**   Bei Störungen ist das Gerät auszuschalten und von einem Fachkundigen zu überprüfen.  Bedienungsanleitung beachten. | |  |
|  | | **Ersteller** | |  | |

**Datum:** 09.05.2017 **Nr.:** 04/17   
**Seite:** 1 von 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN; ERSTE HILFE** |  | |
|  |  | **Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort**   Selbstschutz beachten, Verletzte bergen.   Verbrennungen kühlen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen.   Den Verletzten beruhigen, Ersthelfer hinzuziehen.   Die Unfallstelle sichern. Der nächste Vorgesetzte ist zu informieren.  **Ruhe bewahren!**  **Notruf: 112**  Ausgebildete Ersthelfer:  Erste-Hilfe-Leistungen müssen in das Verbandbuch eingetragen werden. |  |  |
|  | **INSTANDHALTUNG; ENTSORGUNG** |  |
|  | **Wartung**   Staubbehälter nur bei ausgeschaltetem Gerät leeren.   Nur Originalersatzteile oder vom Hersteller freigegebene Ersatzteile verwenden.   Der Filter ist waschbar, jedoch weder spül- noch waschmaschinentauglich. Die Reinigung  erfolgt ohne Reinigungsmittel und ohne den Einsatz von Bürsten mit harten Borsten. Nach der Nassreinigung sollte der Filter ca. 24 h bei Raumtemperatur getrocknet und erst, nachdem er vollkommen trocken ist, wiederbenutzt werden. |  |
|  | **FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG** |  |
|  | **Folgen der Nichtbeachtung**  Die Nichtbeachtung kann juristische Folgen haben.  Das Nichtbeachten dieser Anweisung ist ein Verstoß gegen gegebene Weisungen und wird entsprechend geahndet. |  |
|  | | **Ersteller** |  | |

**Datum:** 09.05.2017 **Nr.:** 04/17   
**Seite:** 2 von 2

**Unterschrift(en)** **Verantwortl.:**