|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | **Nummer:** 04/17 **Datum:** 09.05.2017  | **BETRIEBSANWEISUNG** **Bodenstaubsauger**  |  |  |
|  | **ANWENDUNGSBEREICH**  |  |
|  | **Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten und den Umgang mit einem Bodenstaubsauger.**  |  |
|  | **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT**  |  |
|  | **Gefahren für den Menschen**  Gefährdung durch elektrischen Strom. Gefahr eines elektrischen Schlags!  Stolpergefahr durch Kabel. Gefahr der Beschädigung von Gegenständen beim unkontrollierten Einziehen des Stromkabels.  Verletzungsgefahr insbesondere beim Saugen von Treppen.  Bei Verwendung in der Nähe von explosiven oder leicht entzündlichen Stoffen besteht Brand- oder Explosionsgefahr.  Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Gefahr von Beschädigungen am Gerät.  Explosionsgefahr beim Saugen von Tonerstäuben.  Brandgefahr beim Einsaugen von glühender Asche, brennenden Zigaretten oder Streichhölzern.  |  |
|  | **SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN**  |  |
|  | Technische Schutzmaßnahmen  Schutzeinrichtungen dürfen weder entfernt noch manipuliert werden.  Falls die rote Markierung am Kabel sichtbar ist, ist das Stromkabel mithilfe der Kabelaufrolltaste wieder bis zu gelben Markierung einzuziehen.  Sollte es zu einer Überhitzung des Geräts kommen (z.B. durch verstopfte Saugwege) und es sich infolge des Überhitzungsschutzes ausschalten, ist zu befolgen: - Bodenstaubsauger ausschalten. - Stecker ziehen. - Ursache der Überhitzung beseitigen. - ca. 45 Minuten warten. **Organisatorische Schutzmaßnahmen**  Vor jeder Benutzung ist das Stromkabel auf Beschädigungen zu überprüfen. Defekte Geräte dürfen nicht verwendet werden!  Den Bodenstaubsauger nur verwenden, wenn alle Filter intakt, trocken und korrekt eingesetzt sind. Es dürfen keinerlei Gegenstände das Teleskoprohr, den Saugschlauch oder andere Öffnungen verstopfen.  Montage der Düsen nur bei ausgestecktem Bodenstaubsauger, da Gefahr des versehentlichen Einschaltens besteht. Düse auf den zu saugenden Untergrund anpassen.  Beim Einziehen des Stromkabels immer den Stecker in der Hand führen, da es sonst zu unkontrolliertem Umherschlingern des Kabels und den damit verbundenen Gefahren kommen kann.  Gerät niemals direkt neben Wärmequellen (z.B. Heizung, Ofen) abstellen sowie direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Die Hitze kann zu Beschädigungen am Gerät führen.  Beim Verlassen des Arbeitsplatzes das Gerät vorschriftsmäßig ausschalten.  Insbesondere beim Saugen von Treppen sollte darauf geachtet werden, sich immer oberhalb des Geräts zu befinden. **Persönliche Schutzmaßnahmen**  Warnhinweise beachten.  Nach Beendigung der Arbeit und vor Pausen Hände gründlich reinigen und pflegen. Hautschutzplan beachten.  |  |
|  | **VERHALTEN BEI STÖRUNGEN**  |  |
|  | **Bei besonderen/ungewöhnlichen Ereignissen**  Bei Störungen ist das Gerät auszuschalten und von einem Fachkundigen zu überprüfen.  Bedienungsanleitung beachten.  |  |
|  | **Ersteller**  |  |

**Datum:** 09.05.2017 **Nr.:** 04/17
**Seite:** 1 von 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN; ERSTE HILFE**  |  |
|  |  | **Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort**  Selbstschutz beachten, Verletzte bergen.  Verbrennungen kühlen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen.  Den Verletzten beruhigen, Ersthelfer hinzuziehen.  Die Unfallstelle sichern. Der nächste Vorgesetzte ist zu informieren.  **Ruhe bewahren!** **Notruf: 112** Ausgebildete Ersthelfer: Erste-Hilfe-Leistungen müssen in das Verbandbuch eingetragen werden.  |  |  |
|  | **INSTANDHALTUNG; ENTSORGUNG**  |  |
|  | **Wartung**  Staubbehälter nur bei ausgeschaltetem Gerät leeren.  Nur Originalersatzteile oder vom Hersteller freigegebene Ersatzteile verwenden.  Der Filter ist waschbar, jedoch weder spül- noch waschmaschinentauglich. Die Reinigung erfolgt ohne Reinigungsmittel und ohne den Einsatz von Bürsten mit harten Borsten. Nach der Nassreinigung sollte der Filter ca. 24 h bei Raumtemperatur getrocknet und erst, nachdem er vollkommen trocken ist, wiederbenutzt werden.  |  |
|  | **FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG**  |  |
|  | **Folgen der Nichtbeachtung** Die Nichtbeachtung kann juristische Folgen haben. Das Nichtbeachten dieser Anweisung ist ein Verstoß gegen gegebene Weisungen und wird entsprechend geahndet.  |  |
|  | **Ersteller**  |  |

**Datum:** 09.05.2017 **Nr.:** 04/17
**Seite:** 2 von 2

**Unterschrift(en)** **Verantwortl.:**