|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |
|  |  | **Nummer:** 01/17  **Datum:** 09.05.2017 | **BETRIEBSANWEISUNG** **Heckenschere** |  |  |
|  | **ANWENDUNGSBEREICH** | |  |
|  | **Diese Betriebsanweisung enthält allgemeine Regeln für das Arbeiten mit Heckenscheren.** | |  |
|  | **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** | |  |
|  | **Gefahren für den Menschen**   Gefahr durch Vibrationseinwirkungen an den Handgriffen  Gefahr durch scharfe Werkzeuge | |  |
|  | **SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** | |  |
|  | **Verhaltensregeln**   Beim Transport ist das Schneidwerkzeug gegen Berührung zu sichern.   Vor Arbeitsbeginn sind die Sicherheits- und Schutzeinrichtungen sowie das  Werkzeug auf ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen.   Heckenscheren sind mit beiden Händen zu führen   Beim Arbeiten einen Sicherheitsabstand zu anderen Personen einhalten  Verwendete Hilfsmittel (z.B. Leitern und Gerüste) sicher aufstellen   Elektrische Heckenscheren dürfen nicht bei nasser Witterung eingesetzt  werden.   Vor Arbeitsbeginn ist die elektrische Zuleitung auf einwandfreien Zustand zu  prüfen.  **Organisatorische Schutzmaßnahmen**   Heckenscheren dürfen nur von unterwiesenen Personen benutzt werden.  Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten.  **Persönliche Schutzmaßnahmen**   Beim Umgang mit Heckenscheren sind Sicherheitsschuhe, Schutzbrille,  Handschuhe sowie ggf. Gehörschutz zu tragen. | |  |
|  | **VERHALTEN BEI STÖRUNGEN** | |  |
|  |  Bei Gefahr oder Störungen ist der Motor sofort stillzusetzen.  Vorgesetzten informieren | |  |
|  | **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN; ERSTE HILFE** | |  |
|  | **Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort**   Selbstschutz beachten; Verletzte bergen   Verbrennungen kühlen; verletzte Gliedmaßen ruhigstellen   Den Verletzten beruhigen; Ersthelfer hinzuziehen   Die Unfallstelle sichern; der nächste Vorgesetzte ist zu informieren.  **Ruhe bewahren**  **Notruf: 112**  Ausgebildete Ersthelfer:  Erste-Hilfe-Leistungen müssen in das Verbandbuch eingetragen werden. | |  |
|  | | **Ersteller** | |  | |

**Datum:** 09.05.2017 **Nr.:** 01/17   
**Seite:** 1 von 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **INSTANDHALTUNG; ENTSORGUNG** | | |  | |
|  | |  |  | **Wartung**   Regelmäßig die Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen  überprüfen   Wartungs- und Reinigungarbeiten nur bei stillstehendem Schneidwerkzeug durchführen. Vor  dem Arbeiten am Schneidwerkzeug Netzstecker ziehen.   Reparaturen werden durch Fachkräfte durchgeführt.   Bei der Wartung und Instandhaltung ist die Bedienungsanleitung des Herstellers und die  Wartungsanleitung zu beachten. |  | |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  | **FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG** | | |  |
|  | **Rechtliche Folgen**  Die Nichtbeachtung kann juristische Folgen haben.  Das Nichtbeachten dieser Anweisung ist ein Verstoß gegen gegebene Weisungen und wird entsprechend geahndet. | | |  |
|  | | **Ersteller** | | |  | |

**Datum:** 09.05.2017 **Nr.:** 01/17   
**Seite:** 2 von 2

**Unterschrift(en)** **Verantwortl.:**