|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | **Nummer:** 01/17 **Datum:** 09.05.2017  | **BETRIEBSANWEISUNG** **Heckenschere**  |  |  |
|  | **ANWENDUNGSBEREICH**  |  |
|  | **Diese Betriebsanweisung enthält allgemeine Regeln für das Arbeiten mit Heckenscheren.**  |  |
|  | **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT**  |  |
|  | **Gefahren für den Menschen**  Gefahr durch Vibrationseinwirkungen an den Handgriffen  Gefahr durch scharfe Werkzeuge  |  |
|  | **SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN**  |  |
|  | **Verhaltensregeln**  Beim Transport ist das Schneidwerkzeug gegen Berührung zu sichern.  Vor Arbeitsbeginn sind die Sicherheits- und Schutzeinrichtungen sowie das Werkzeug auf ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen.  Heckenscheren sind mit beiden Händen zu führen  Beim Arbeiten einen Sicherheitsabstand zu anderen Personen einhalten  Verwendete Hilfsmittel (z.B. Leitern und Gerüste) sicher aufstellen  Elektrische Heckenscheren dürfen nicht bei nasser Witterung eingesetzt werden.  Vor Arbeitsbeginn ist die elektrische Zuleitung auf einwandfreien Zustand zu prüfen. **Organisatorische Schutzmaßnahmen**  Heckenscheren dürfen nur von unterwiesenen Personen benutzt werden.  Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten. **Persönliche Schutzmaßnahmen**  Beim Umgang mit Heckenscheren sind Sicherheitsschuhe, Schutzbrille, Handschuhe sowie ggf. Gehörschutz zu tragen.  |  |
|  | **VERHALTEN BEI STÖRUNGEN**  |  |
|  |  Bei Gefahr oder Störungen ist der Motor sofort stillzusetzen.  Vorgesetzten informieren  |  |
|  | **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN; ERSTE HILFE**  |  |
|  | **Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort**  Selbstschutz beachten; Verletzte bergen  Verbrennungen kühlen; verletzte Gliedmaßen ruhigstellen  Den Verletzten beruhigen; Ersthelfer hinzuziehen  Die Unfallstelle sichern; der nächste Vorgesetzte ist zu informieren.  **Ruhe bewahren** **Notruf: 112** Ausgebildete Ersthelfer: Erste-Hilfe-Leistungen müssen in das Verbandbuch eingetragen werden.  |  |
|  | **Ersteller**  |  |

**Datum:** 09.05.2017 **Nr.:** 01/17
**Seite:** 1 von 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **INSTANDHALTUNG; ENTSORGUNG**  |  |
|  |  |  | **Wartung**  Regelmäßig die Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen überprüfen  Wartungs- und Reinigungarbeiten nur bei stillstehendem Schneidwerkzeug durchführen. Vor dem Arbeiten am Schneidwerkzeug Netzstecker ziehen.  Reparaturen werden durch Fachkräfte durchgeführt.  Bei der Wartung und Instandhaltung ist die Bedienungsanleitung des Herstellers und die Wartungsanleitung zu beachten.  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  | **FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG**  |  |
|  | **Rechtliche Folgen** Die Nichtbeachtung kann juristische Folgen haben. Das Nichtbeachten dieser Anweisung ist ein Verstoß gegen gegebene Weisungen und wird entsprechend geahndet.  |  |
|  | **Ersteller**  |  |

**Datum:** 09.05.2017 **Nr.:** 01/17
**Seite:** 2 von 2

**Unterschrift(en)** **Verantwortl.:**