|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |
|  |  | **Nummer:** 05/17  **Datum:** 09.05.2017 | **BETRIEBSANWEISUNG** **Geschirrspülmaschinen** |  |  |
|  | **ANWENDUNGSBEREICH** | |  |
|  | **Diese Betriebsanweisung gilt für den Betrieb einer Spülmaschine zum Reinigen von Essgeschirr.** | |  |
|  | **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** | |  |
|  | **Gefahren für den Menschen**   Kontakt mit den heißen Flüssigkeiten in den Bädern kann zu Verbrennungen führen.  Kontakt mit ausströmenden Dämpfen kann zu Verbrühungen führen.   Der unvorsichtige Umgang mit Messer und Gabel kann zu Schnitt- und Stichverletzungen  führen. | |  |
|  | **SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** | |  |
|  | **Technische Schutzmaßnahmen**   Schutzeinrichtungen weder entfernen noch manipulieren. **Organisatorische Schutzmaßnahmen**   Die Beschäftigten sind verpflichtet, auf Ordnung und Sauberkeit am  Arbeitsplatz zu achten.   Sämtliche Arbeiten dürfen nur durch sachkundiges und unterwiesenes Personal  ausgeführt werden.   Keine Betriebsstoffe einfüllen, die nicht vom Hersteller freigegeben sind.   Nie Wasser mit extremen Temperaturen (kalt oder heiß) einfüllen. **Persönliche Schutzmaßnahmen**   Erforderliche PSA vorschriftsmäßig benutzen.   Bei der Arbeit sind Schutzschürze, Handschuhe und Schutzschuhe zu tragen.  Rauchen, Essen und Trinken am Arbeitsplatz ist verboten. | |  |
|  | **VERHALTEN BEI STÖRUNGEN** | |  |
|  | **Verhaltensregeln**  Können während des Betriebs auftretende Störungen nicht beseitigt werden, so ist die Anlage über den Hauptschalter HS abzuschalten und unverzüglich der nächste Vorgesetzte oder sein  Stellvertreter zu informieren. | |  |
|  | **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN; ERSTE HILFE** | |  |
|  | **Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort**   Selbstschutz beachten; Verletzte bergen.   Verbrennungen kühlen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen.   Den Verletzten beruhigen; Ersthelfer hinzuziehen.   Die Unfallstelle sichern; der nächste Vorgesetzte ist zu informieren.  **Ruhe bewahren!**  **Notruf: 112**  Ausgebildete Ersthelfer:  Erste-Hilfe-Leistungen müssen in das Verbandbuch eingetragen werden. | |  |
|  | **INSTANDHALTUNG; ENTSORGUNG** | |  |
|  |  Die Wartung der Anlage darf entsprechend der Betriebsanleitung des Anlagenherstellers nur  durch fachkundige Personen durchgeführt werden.   Nur in die Wannen steigen, wenn diese vollständig entleert sind.   Die Betriebsanweisung für Instandhaltungsarbeiten ist zu beachten.  Die Lauge darf nicht in den normalen Abfluss gelangen. | |  |
|  | | **Ersteller** | |  | |

**Datum:** 09.05.2017 **Nr.:** 05/17   
**Seite:** 1 von 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG** |  |
|  | **Folgen der Nichtbeachtung**  Die Nichtbeachtung kann juristische Folgen haben.  Das Nichtbeachten dieser Anweisung ist ein Verstoß gegen gegebene Weisungen und wird entsprechend geahndet. |  |
|  | **Ersteller** |  |

**Datum:** 09.05.2017 **Nr.:** 05/17   
**Seite:** 2 von 2

**Unterschrift(en)** **Verantwortl.:**