|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | **Nummer:** 05/17 **Datum:** 09.05.2017  | **BETRIEBSANWEISUNG** **Geschirrspülmaschinen**  |  |  |
|  | **ANWENDUNGSBEREICH**  |  |
|  | **Diese Betriebsanweisung gilt für den Betrieb einer Spülmaschine zum Reinigen von Essgeschirr.**  |  |
|  | **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT**  |  |
|  | **Gefahren für den Menschen**  Kontakt mit den heißen Flüssigkeiten in den Bädern kann zu Verbrennungen führen.  Kontakt mit ausströmenden Dämpfen kann zu Verbrühungen führen.  Der unvorsichtige Umgang mit Messer und Gabel kann zu Schnitt- und Stichverletzungen führen.  |  |
|  | **SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN**  |  |
|  | **Technische Schutzmaßnahmen**  Schutzeinrichtungen weder entfernen noch manipulieren. **Organisatorische Schutzmaßnahmen**  Die Beschäftigten sind verpflichtet, auf Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz zu achten.  Sämtliche Arbeiten dürfen nur durch sachkundiges und unterwiesenes Personal ausgeführt werden.  Keine Betriebsstoffe einfüllen, die nicht vom Hersteller freigegeben sind.  Nie Wasser mit extremen Temperaturen (kalt oder heiß) einfüllen. **Persönliche Schutzmaßnahmen**  Erforderliche PSA vorschriftsmäßig benutzen.  Bei der Arbeit sind Schutzschürze, Handschuhe und Schutzschuhe zu tragen.  Rauchen, Essen und Trinken am Arbeitsplatz ist verboten.  |  |
|  | **VERHALTEN BEI STÖRUNGEN**  |  |
|  | **Verhaltensregeln** Können während des Betriebs auftretende Störungen nicht beseitigt werden, so ist die Anlage über den Hauptschalter HS abzuschalten und unverzüglich der nächste Vorgesetzte oder sein Stellvertreter zu informieren.  |  |
|  | **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN; ERSTE HILFE**  |  |
|  | **Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort**  Selbstschutz beachten; Verletzte bergen.  Verbrennungen kühlen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen.  Den Verletzten beruhigen; Ersthelfer hinzuziehen.  Die Unfallstelle sichern; der nächste Vorgesetzte ist zu informieren.  **Ruhe bewahren!** **Notruf: 112** Ausgebildete Ersthelfer: Erste-Hilfe-Leistungen müssen in das Verbandbuch eingetragen werden.  |  |
|  | **INSTANDHALTUNG; ENTSORGUNG**  |  |
|  |  Die Wartung der Anlage darf entsprechend der Betriebsanleitung des Anlagenherstellers nur durch fachkundige Personen durchgeführt werden.  Nur in die Wannen steigen, wenn diese vollständig entleert sind.  Die Betriebsanweisung für Instandhaltungsarbeiten ist zu beachten.  Die Lauge darf nicht in den normalen Abfluss gelangen.  |  |
|  | **Ersteller**  |  |

**Datum:** 09.05.2017 **Nr.:** 05/17
**Seite:** 1 von 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG**  |  |
|  | **Folgen der Nichtbeachtung** Die Nichtbeachtung kann juristische Folgen haben. Das Nichtbeachten dieser Anweisung ist ein Verstoß gegen gegebene Weisungen und wird entsprechend geahndet.  |  |
|  | **Ersteller**  |  |

**Datum:** 09.05.2017 **Nr.:** 05/17
**Seite:** 2 von 2

**Unterschrift(en)** **Verantwortl.:**